<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EduNetworkBuilder>
  <!--This is a network file for EduNetworkBuilder.-->
  <Network>
    <en_message>Network wires that run too close to electrical wires or fluorescent lights can cause packet corruption.  Move the light out of the way if the packet get corrupted.</en_message>
    <en_title>Packet Corruption</en_title>
    <height>1024</height>
    <width>1024</width>
    <itemsize>100</itemsize>
    <showlabels>True</showlabels>
    <level>0</level>
    <sortorder>6.5</sortorder>
    <uniqueidentifier>133</uniqueidentifier>
    <startinghelplevel>full</startinghelplevel>
    <device>
      <hostname>laptop0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>103</uniqueidentifier>
      <location>559,560</location>
      <mytype>laptop</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>103</hostid>
          <nicid>104</nicid>
          <hostname>laptop0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>104</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>103</hostid>
          <nicid>105</nicid>
          <hostname>laptop0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>105</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.3</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>laptop1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>123</uniqueidentifier>
      <location>680,147</location>
      <mytype>laptop</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.2.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>124</nicid>
          <hostname>laptop1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>124</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>125</nicid>
          <hostname>laptop1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>125</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>109</uniqueidentifier>
      <location>406,328</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>110</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>110</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>111</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>111</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.4</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>112</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>112</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>113</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>113</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>114</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>114</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>115</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>115</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>116</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>116</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>117</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>117</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>118</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>118</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>100</uniqueidentifier>
      <location>246,560</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>101</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>101</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>102</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>102</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>router0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>119</uniqueidentifier>
      <location>400,158</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>119</hostid>
          <nicid>120</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>120</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>119</hostid>
          <nicid>121</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>121</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>119</hostid>
          <nicid>122</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>122</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>fluorescent0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>130</uniqueidentifier>
      <location>570,310</location>
      <mytype>fluorescent</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>130</hostid>
          <nicid>131</nicid>
          <hostname>fluorescent0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>131</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>130</hostid>
          <nicid>132</nicid>
          <hostname>fluorescent0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>132</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>102</nicid>
        <hostname>pc0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>112</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>126</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>103</hostid>
        <nicid>105</nicid>
        <hostname>laptop0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>113</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>127</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>114</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>119</hostid>
        <nicid>121</nicid>
        <hostname>router0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>128</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>119</hostid>
        <nicid>122</nicid>
        <hostname>router0</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>123</hostid>
        <nicid>125</nicid>
        <hostname>laptop1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname />
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>129</uniqueidentifier>
    </link>
    <nettest>
      <shost>fluorescent0</shost>
      <dhost>All</dhost>
      <thetest>LockAll</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>laptop0</shost>
      <dhost>laptop1</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <tag>PacketCorruption</tag>
  </Network>
</EduNetworkBuilder>