<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EduNetworkBuilder>
  <!--This is a network file for EduNetworkBuilder.-->
  <Network>
    <en_message>Managed Switches can use Spanning Tree, which intelligently figures out the least distance path to a point.  It is made so you can have network loops and survive.  Try pinging pc1 twice from pc0.  The first time, some packets are lost.  But the second time the packet goes where it should.</en_message>
    <fr_message>Les commutateurs gérés peuvent utiliser Spanning Tree, qui calcule intelligemment le chemin le plus bas vers un point. Il est fait pour que vous puissiez avoir des boucles de réseau et survivre. Essayez pinging pc1 deux fois à partir de pc0. La première fois, certains paquets sont perdus. Mais la deuxième fois, le paquet va où il le devrait.</fr_message>
    <en_title>Network Loop</en_title>
    <height>1024</height>
    <width>1024</width>
    <itemsize>100</itemsize>
    <showlabels>none</showlabels>
    <level>0</level>
    <sortorder>3.5</sortorder>
    <uniqueidentifier>214</uniqueidentifier>
    <startinghelplevel>full</startinghelplevel>
    <vlansenabled>False</vlansenabled>
    <VLANPacketColors>False</VLANPacketColors>
    <device>
      <hostname>net_switch0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>100</uniqueidentifier>
      <location>210,410</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>101</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>101</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>102</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>102</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>103</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>103</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>104</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>104</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>105</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>105</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>106</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>106</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>107</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>107</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>108</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>108</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>109</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>109</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>110</uniqueidentifier>
      <location>360,280</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>111</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>111</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>112</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>112</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>113</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>113</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>114</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>114</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>115</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>115</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>116</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>116</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>117</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>117</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>118</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>118</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>110</hostid>
          <nicid>119</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>119</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch2</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>120</uniqueidentifier>
      <location>350,480</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>120</hostid>
          <nicid>121</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>121</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>120</hostid>
          <nicid>122</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>122</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>120</hostid>
          <nicid>123</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>123</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>120</hostid>
          <nicid>124</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>124</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>120</hostid>
          <nicid>125</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>125</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>120</hostid>
          <nicid>126</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>126</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>120</hostid>
          <nicid>127</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>127</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>120</hostid>
          <nicid>128</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>128</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>120</hostid>
          <nicid>129</nicid>
          <hostname>net_switch2</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>129</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch6</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>160</uniqueidentifier>
      <location>620,480</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>160</hostid>
          <nicid>161</nicid>
          <hostname>net_switch6</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>161</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>160</hostid>
          <nicid>162</nicid>
          <hostname>net_switch6</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>162</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>160</hostid>
          <nicid>163</nicid>
          <hostname>net_switch6</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>163</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>160</hostid>
          <nicid>164</nicid>
          <hostname>net_switch6</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>164</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>160</hostid>
          <nicid>165</nicid>
          <hostname>net_switch6</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>165</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>160</hostid>
          <nicid>166</nicid>
          <hostname>net_switch6</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>166</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>160</hostid>
          <nicid>167</nicid>
          <hostname>net_switch6</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>167</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>160</hostid>
          <nicid>168</nicid>
          <hostname>net_switch6</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>168</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>160</hostid>
          <nicid>169</nicid>
          <hostname>net_switch6</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>169</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch7</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>170</uniqueidentifier>
      <location>620,280</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>170</hostid>
          <nicid>171</nicid>
          <hostname>net_switch7</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>171</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>170</hostid>
          <nicid>172</nicid>
          <hostname>net_switch7</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>172</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>170</hostid>
          <nicid>173</nicid>
          <hostname>net_switch7</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>173</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>170</hostid>
          <nicid>174</nicid>
          <hostname>net_switch7</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>174</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>170</hostid>
          <nicid>175</nicid>
          <hostname>net_switch7</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>175</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>170</hostid>
          <nicid>176</nicid>
          <hostname>net_switch7</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>176</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>170</hostid>
          <nicid>177</nicid>
          <hostname>net_switch7</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>177</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>170</hostid>
          <nicid>178</nicid>
          <hostname>net_switch7</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>178</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>170</hostid>
          <nicid>179</nicid>
          <hostname>net_switch7</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>179</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch8</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>180</uniqueidentifier>
      <location>750,370</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>180</hostid>
          <nicid>181</nicid>
          <hostname>net_switch8</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>181</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>180</hostid>
          <nicid>182</nicid>
          <hostname>net_switch8</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>182</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>180</hostid>
          <nicid>183</nicid>
          <hostname>net_switch8</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>183</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>180</hostid>
          <nicid>184</nicid>
          <hostname>net_switch8</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>184</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>180</hostid>
          <nicid>185</nicid>
          <hostname>net_switch8</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>185</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>180</hostid>
          <nicid>186</nicid>
          <hostname>net_switch8</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>186</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>180</hostid>
          <nicid>187</nicid>
          <hostname>net_switch8</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>187</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>180</hostid>
          <nicid>188</nicid>
          <hostname>net_switch8</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>188</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>180</hostid>
          <nicid>189</nicid>
          <hostname>net_switch8</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>189</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>190</uniqueidentifier>
      <location>880,380</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>190</hostid>
          <nicid>191</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>191</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>190</hostid>
          <nicid>192</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>192</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>193</uniqueidentifier>
      <location>50,420</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>193</hostid>
          <nicid>194</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>194</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>193</hostid>
          <nicid>195</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>195</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>193</hostid>
        <nicid>195</nicid>
        <hostname>pc1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>103</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc1_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>196</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>105</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>120</hostid>
        <nicid>123</nicid>
        <hostname>net_switch2</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch0_link_net_switch2</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>198</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>104</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>110</hostid>
        <nicid>113</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch0_link_net_switch1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>197</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>170</hostid>
        <nicid>175</nicid>
        <hostname>net_switch7</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>180</hostid>
        <nicid>183</nicid>
        <hostname>net_switch8</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch7_link_net_switch8</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>207</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>160</hostid>
        <nicid>165</nicid>
        <hostname>net_switch6</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>180</hostid>
        <nicid>184</nicid>
        <hostname>net_switch8</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch6_link_net_switch8</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>208</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>180</hostid>
        <nicid>185</nicid>
        <hostname>net_switch8</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>190</hostid>
        <nicid>192</nicid>
        <hostname>pc0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch8_link_pc0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>209</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>110</hostid>
        <nicid>114</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>160</hostid>
        <nicid>163</nicid>
        <hostname>net_switch6</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch1_link_net_switch6</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>210</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>120</hostid>
        <nicid>124</nicid>
        <hostname>net_switch2</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>170</hostid>
        <nicid>173</nicid>
        <hostname>net_switch7</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch2_link_net_switch7</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>211</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>110</hostid>
        <nicid>115</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>170</hostid>
        <nicid>174</nicid>
        <hostname>net_switch7</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch1_link_net_switch7</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>212</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>120</hostid>
        <nicid>125</nicid>
        <hostname>net_switch2</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>160</hostid>
        <nicid>164</nicid>
        <hostname>net_switch6</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch2_link_net_switch6</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>213</uniqueidentifier>
    </link>
    <nettest>
      <shost>pc0</shost>
      <dhost>pc1</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc0</shost>
      <dhost>pc1</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPingsAgain</thetest>
    </nettest>
    <tag>Ping</tag>
    <VLANName
      ID="1"
      Color="Blue">Default</VLANName>
  </Network>
</EduNetworkBuilder>