<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EduNetworkBuilder>
  <!--This is a network file for EduNetworkBuilder.-->
  <Network>
    <en_message>Sometimes it is good to subnet within your network.  Connect up PC5 to net_switch0 and give it an IP address that is on the same subnet as pc2.  To make sure it works, ping pc4 from pc5.</en_message>
    <fr_message>Parfois, il est bon de sous-réseau dans votre réseau. Connectez PC5 à net_switch0 et donnez-lui une adresse IP qui se trouve sur le même sous-réseau que pc2. Pour vous assurer que cela fonctionne, envoyez un message ping à pc4 à partir de pc5.</fr_message>
    <en_title>Internal Subnets</en_title>
    <height>1024</height>
    <width>1024</width>
    <itemsize>100</itemsize>
    <showlabels>full</showlabels>
    <level>4</level>
    <sortorder>7</sortorder>
    <uniqueidentifier>181</uniqueidentifier>
    <startinghelplevel>basic</startinghelplevel>
    <vlansenabled>False</vlansenabled>
    <VLANPacketColors>False</VLANPacketColors>
    <device>
      <hostname>firewall0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>100</uniqueidentifier>
      <location>440,350</location>
      <mytype>firewall</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>101</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>101</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wan</nictype>
        <nicname>wan0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>104</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>wan0</nicname>
        </myid>
        <nictype>wan</nictype>
        <uniqueidentifier>104</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>wan0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.20.2</ip>
            <mask>255.255.255.252</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>102</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>102</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.10.5</ip>
            <mask>255.255.255.252</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>103</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>103</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.10.1</ip>
            <mask>255.255.255.252</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <route>
        <ip>192.168.2.0</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>192.168.10.2</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>192.168.1.0</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>192.168.10.6</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>192.168.100.1</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>192.168.20.1</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
    </device>
    <device>
      <hostname>copier0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>139</uniqueidentifier>
      <location>290,780</location>
      <mytype>copier</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.130</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>139</hostid>
          <nicid>140</nicid>
          <hostname>copier0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>140</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>139</hostid>
          <nicid>141</nicid>
          <hostname>copier0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>141</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.131</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>copier1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>148</uniqueidentifier>
      <location>860,790</location>
      <mytype>copier</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.2.130</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>148</hostid>
          <nicid>149</nicid>
          <hostname>copier1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>149</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>148</hostid>
          <nicid>150</nicid>
          <hostname>copier1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>150</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.131</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>copier2</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>170</uniqueidentifier>
      <location>290,600</location>
      <mytype>copier</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.130</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>170</hostid>
          <nicid>171</nicid>
          <hostname>copier2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>171</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>170</hostid>
          <nicid>172</nicid>
          <hostname>copier2</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>172</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.132</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>copier3</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>173</uniqueidentifier>
      <location>870,620</location>
      <mytype>copier</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.2.130</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>173</hostid>
          <nicid>174</nicid>
          <hostname>copier3</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>174</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>173</hostid>
          <nicid>175</nicid>
          <hostname>copier3</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>175</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.132</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>113</uniqueidentifier>
      <location>720,600</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>113</hostid>
          <nicid>114</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>114</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>113</hostid>
          <nicid>115</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>115</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>113</hostid>
          <nicid>116</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>116</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>113</hostid>
          <nicid>117</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>117</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>113</hostid>
          <nicid>118</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>118</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>113</hostid>
          <nicid>119</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>119</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>113</hostid>
          <nicid>120</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>120</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>113</hostid>
          <nicid>121</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>121</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>113</hostid>
          <nicid>122</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>122</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>123</uniqueidentifier>
      <location>150,600</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>124</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>124</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>125</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>125</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>126</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>126</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>127</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>127</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>128</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>128</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>129</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>129</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>130</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>130</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>131</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>131</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>123</hostid>
          <nicid>132</nicid>
          <hostname>net_switch1</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>132</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>133</uniqueidentifier>
      <location>10,780</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>133</hostid>
          <nicid>134</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>134</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>133</hostid>
          <nicid>135</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>135</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.2</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>136</uniqueidentifier>
      <location>150,780</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>136</hostid>
          <nicid>137</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>137</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>136</hostid>
          <nicid>138</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>138</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.3</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc2</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>142</uniqueidentifier>
      <location>600,800</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.2.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>143</nicid>
          <hostname>pc2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>143</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>142</hostid>
          <nicid>144</nicid>
          <hostname>pc2</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>144</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.2</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc3</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>145</uniqueidentifier>
      <location>730,800</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.2.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>145</hostid>
          <nicid>146</nicid>
          <hostname>pc3</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>146</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>145</hostid>
          <nicid>147</nicid>
          <hostname>pc3</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>147</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.3</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc4</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>161</uniqueidentifier>
      <location>440,10</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.100.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>161</hostid>
          <nicid>162</nicid>
          <hostname>pc4</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>162</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>161</hostid>
          <nicid>163</nicid>
          <hostname>pc4</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>163</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.100.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>router0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>105</uniqueidentifier>
      <location>150,420</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.10.5</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>105</hostid>
          <nicid>106</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>106</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>105</hostid>
          <nicid>107</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>107</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.10.6</ip>
            <mask>255.255.255.252</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>105</hostid>
          <nicid>108</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>108</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.1</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.130</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <route>
        <ip>192.168.2.0</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>192.168.10.5</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
    </device>
    <device>
      <hostname>router1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>109</uniqueidentifier>
      <location>720,430</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.10.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>110</nicid>
          <hostname>router1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>110</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>111</nicid>
          <hostname>router1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>111</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.1</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.2.130</ip>
            <mask>255.255.255.128</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>109</hostid>
          <nicid>112</nicid>
          <hostname>router1</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>112</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.10.2</ip>
            <mask>255.255.255.252</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>router2</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>164</uniqueidentifier>
      <location>440,170</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>164</hostid>
          <nicid>165</nicid>
          <hostname>router2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>165</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>164</hostid>
          <nicid>166</nicid>
          <hostname>router2</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>166</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.20.1</ip>
            <mask>255.255.255.252</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>164</hostid>
          <nicid>167</nicid>
          <hostname>router2</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>167</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.100.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc5</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>178</uniqueidentifier>
      <location>550,640</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>178</hostid>
          <nicid>179</nicid>
          <hostname>pc5</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>179</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>178</hostid>
          <nicid>180</nicid>
          <hostname>pc5</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>180</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>105</hostid>
        <nicid>107</nicid>
        <hostname>router0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>102</nicid>
        <hostname>firewall0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>router0_link_firewall0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>151</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>164</hostid>
        <nicid>167</nicid>
        <hostname>router2</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>161</hostid>
        <nicid>163</nicid>
        <hostname>pc4</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>router2_link_pc4</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>169</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>136</hostid>
        <nicid>138</nicid>
        <hostname>pc1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>123</hostid>
        <nicid>128</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc1_link_net_switch1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>154</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>145</hostid>
        <nicid>147</nicid>
        <hostname>pc3</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>113</hostid>
        <nicid>117</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc3_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>157</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>133</hostid>
        <nicid>135</nicid>
        <hostname>pc0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>123</hostid>
        <nicid>127</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc0_link_net_switch1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>153</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>105</hostid>
        <nicid>108</nicid>
        <hostname>router0</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>123</hostid>
        <nicid>126</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>router0_link_net_switch1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>152</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>170</hostid>
        <nicid>172</nicid>
        <hostname>copier2</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>123</hostid>
        <nicid>130</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port5</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>copier2_link_net_switch1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>176</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>104</nicid>
        <hostname>firewall0</hostname>
        <nicname>wan0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>164</hostid>
        <nicid>166</nicid>
        <hostname>router2</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>firewall0_link_router2</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>168</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>139</hostid>
        <nicid>141</nicid>
        <hostname>copier0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>123</hostid>
        <nicid>129</nicid>
        <hostname>net_switch1</hostname>
        <nicname>port4</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>copier0_link_net_switch1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>155</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>142</hostid>
        <nicid>144</nicid>
        <hostname>pc2</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>113</hostid>
        <nicid>116</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc2_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>156</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>148</hostid>
        <nicid>150</nicid>
        <hostname>copier1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>113</hostid>
        <nicid>118</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>copier1_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>158</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>112</nicid>
        <hostname>router1</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>103</nicid>
        <hostname>firewall0</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>router1_link_firewall0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>160</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>113</hostid>
        <nicid>119</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port4</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>109</hostid>
        <nicid>111</nicid>
        <hostname>router1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch0_link_router1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>159</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>173</hostid>
        <nicid>175</nicid>
        <hostname>copier3</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>113</hostid>
        <nicid>120</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port5</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>copier3_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>177</uniqueidentifier>
    </link>
    <nettest>
      <shost>pc5</shost>
      <dhost>net_switch0</dhost>
      <thetest>NeedsLinkToDevice</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc5</shost>
      <dhost>pc2</dhost>
      <thetest>NeedsLocalIPTo</thetest>
    </nettest>
    <nettest>
      <shost>pc5</shost>
      <dhost>pc4</dhost>
      <thetest>SuccessfullyPings</thetest>
    </nettest>
    <tag>WhenToSubnet</tag>
    <VLANName
      ID="1"
      Color="Blue">Default</VLANName>
  </Network>
</EduNetworkBuilder>