<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EduNetworkBuilder>
  <!--This is a network file for EduNetworkBuilder.-->
  <Network>
    <en_message />
    <en_title>InternetHomeAndOffice</en_title>
    <height>1024</height>
    <width>1024</width>
    <itemsize>100</itemsize>
    <showlabels>host</showlabels>
    <level>0</level>
    <sortorder>0</sortorder>
    <uniqueidentifier>235</uniqueidentifier>
    <startinghelplevel>none</startinghelplevel>
    <vlansenabled>True</vlansenabled>
    <VLANPacketColors>True</VLANPacketColors>
    <device>
      <hostname>cellphone0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>200</uniqueidentifier>
      <location>430,670</location>
      <mytype>cellphone</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Green</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>200</hostid>
          <nicid>203</nicid>
          <hostname>cellphone0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>203</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wlan</nictype>
        <nicname>wlan0</nicname>
        <myid>
          <hostid>200</hostid>
          <nicid>204</nicid>
          <hostname>cellphone0</hostname>
          <nicname>wlan0</nicname>
        </myid>
        <nictype>wlan</nictype>
        <uniqueidentifier>204</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey>HardPassword</encryptionkey>
        <ssid>OfficeNet</ssid>
        <interface>
          <nicname>wlan0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>copier0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>171</uniqueidentifier>
      <location>860,750</location>
      <mytype>copier</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Green</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>171</hostid>
          <nicid>172</nicid>
          <hostname>copier0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>172</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>171</hostid>
          <nicid>173</nicid>
          <hostname>copier0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>173</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>firewall0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>150</uniqueidentifier>
      <location>842,391</location>
      <mytype>firewall</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>True</isdhcp>
      <hasadvfirewall>True</hasadvfirewall>
      <gateway>
        <ip>172.16.5.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>150</hostid>
          <nicid>151</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>151</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wan</nictype>
        <nicname>wan0</nicname>
        <myid>
          <hostid>150</hostid>
          <nicid>154</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>wan0</nicname>
        </myid>
        <nictype>wan</nictype>
        <uniqueidentifier>154</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>wan0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.5.15</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>150</hostid>
          <nicid>152</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>152</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>10.1.1.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="3">Tagged</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
        <interface>
          <nicname>eth0:1</nicname>
          <myip>
            <ip>10.1.2.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="3">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Tagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>150</hostid>
          <nicid>153</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>153</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="3">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>vpn</nictype>
        <nicname>vpn0</nicname>
        <myid>
          <hostid>150</hostid>
          <nicid>229</nicid>
          <hostname>firewall0</hostname>
          <nicname>vpn0</nicname>
        </myid>
        <nictype>vpn</nictype>
        <uniqueidentifier>229</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>CoolVPN</encryptionkey>
        <ssid />
        <tunnelendpoint>
          <ip>172.16.1.2</ip>
          <mask>255.255.255.0</mask>
          <gateway>0.0.0.0</gateway>
          <type>ip_only</type>
        </tunnelendpoint>
        <interface>
          <nicname>vpn0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.64.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <route>
        <ip>192.168.1.0</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.64.2</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <dhcprange>
        <ip>127.0.0.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <dhcprange>
        <ip>172.16.5.15</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <dhcprange>
        <ip>10.1.1.1</ip>
        <mask>10.1.1.50</mask>
        <gateway>10.1.1.90</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <dhcprange>
        <ip>10.1.2.1</ip>
        <mask>10.1.2.50</mask>
        <gateway>10.1.2.90</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <dhcprange>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <firwallrule>
        <source>eth0:1</source>
        <destination>eth0</destination>
        <action>Drop</action>
      </firwallrule>
      <firwallrule>
        <source>eth0:1</source>
        <destination>vpn0</destination>
        <action>Drop</action>
      </firwallrule>
    </device>
    <device>
      <hostname>laptop0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>122</uniqueidentifier>
      <location>160,540</location>
      <mytype>laptop</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>122</hostid>
          <nicid>123</nicid>
          <hostname>laptop0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>123</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>122</hostid>
          <nicid>124</nicid>
          <hostname>laptop0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>124</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wlan</nictype>
        <nicname>wlan2</nicname>
        <myid>
          <hostid>122</hostid>
          <nicid>125</nicid>
          <hostname>laptop0</hostname>
          <nicname>wlan2</nicname>
        </myid>
        <nictype>wlan</nictype>
        <uniqueidentifier>125</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey>GuessThis,Hacker!</encryptionkey>
        <ssid>HomeSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wlan2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>laptop1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>196</uniqueidentifier>
      <location>670,460</location>
      <mytype>laptop</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Purple</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>196</hostid>
          <nicid>197</nicid>
          <hostname>laptop1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>197</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>196</hostid>
          <nicid>198</nicid>
          <hostname>laptop1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>198</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wlan</nictype>
        <nicname>wlan2</nicname>
        <myid>
          <hostid>196</hostid>
          <nicid>199</nicid>
          <hostname>laptop1</hostname>
          <nicname>wlan2</nicname>
        </myid>
        <nictype>wlan</nictype>
        <uniqueidentifier>199</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>wlan2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>net_switch0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>155</uniqueidentifier>
      <location>670,660</location>
      <mytype>net_switch</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>10.1.1.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>155</hostid>
          <nicid>156</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>156</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>155</hostid>
          <nicid>157</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>157</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>10.1.1.4</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="3">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port1</nicname>
        <myid>
          <hostid>155</hostid>
          <nicid>158</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port1</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>158</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port1</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Untagged</VLAN>
          <VLAN
            ID="3">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>155</hostid>
          <nicid>159</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>159</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="3">Untagged</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>155</hostid>
          <nicid>160</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>160</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="3">Untagged</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>155</hostid>
          <nicid>161</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>161</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="3">Untagged</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>155</hostid>
          <nicid>162</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>162</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="3">Untagged</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port6</nicname>
        <myid>
          <hostid>155</hostid>
          <nicid>163</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port6</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>163</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Untagged</VLAN>
          <VLAN
            ID="3">Forbidden</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port7</nicname>
        <myid>
          <hostid>155</hostid>
          <nicid>164</nicid>
          <hostname>net_switch0</hostname>
          <nicname>port7</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>164</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Forbidden</VLAN>
          <VLAN
            ID="2">Tagged</VLAN>
          <VLAN
            ID="3">Tagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>119</uniqueidentifier>
      <location>30,570</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>119</hostid>
          <nicid>120</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>120</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>119</hostid>
          <nicid>121</nicid>
          <hostname>pc0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>121</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>165</uniqueidentifier>
      <location>670,840</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Green</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>10.1.1.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>165</hostid>
          <nicid>166</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>166</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>165</hostid>
          <nicid>167</nicid>
          <hostname>pc1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>167</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>10.1.1.10</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>pc2</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>168</uniqueidentifier>
      <location>860,590</location>
      <mytype>pc</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Green</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>168</hostid>
          <nicid>169</nicid>
          <hostname>pc2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>169</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>168</hostid>
          <nicid>170</nicid>
          <hostname>pc2</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>170</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>comcast.net</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>131</uniqueidentifier>
      <location>90,150</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>172.16.2.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>131</hostid>
          <nicid>132</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>132</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>131</hostid>
          <nicid>133</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>133</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.1.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>131</hostid>
          <nicid>134</nicid>
          <hostname>router0</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>134</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.2.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>att.net</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>135</uniqueidentifier>
      <location>314,42</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>172.16.3.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>135</hostid>
          <nicid>136</nicid>
          <hostname>router1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>136</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>135</hostid>
          <nicid>137</nicid>
          <hostname>router1</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>137</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.2.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>135</hostid>
          <nicid>138</nicid>
          <hostname>router1</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>138</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.3.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <route>
        <ip>172.16.1.1</ip>
        <mask>255.255.252.0</mask>
        <gateway>172.16.2.2</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
    </device>
    <device>
      <hostname>frontiernet.net</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>139</uniqueidentifier>
      <location>564,42</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>139</hostid>
          <nicid>140</nicid>
          <hostname>router2</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>140</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>139</hostid>
          <nicid>141</nicid>
          <hostname>router2</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>141</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.3.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>139</hostid>
          <nicid>142</nicid>
          <hostname>router2</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>142</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.4.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth2</nicname>
        <myid>
          <hostid>139</hostid>
          <nicid>227</nicid>
          <hostname>router2</hostname>
          <nicname>eth2</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>227</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <interface>
          <nicname>eth2</nicname>
          <myip>
            <ip>8.8.8.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <route>
        <ip>172.16.0.0</ip>
        <mask>255.255.252.0</mask>
        <gateway>172.16.3.2</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>172.16.5.0</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.4.1</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
    </device>
    <device>
      <hostname>verizon.com</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>143</uniqueidentifier>
      <location>800,150</location>
      <mytype>router</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>172.16.4.2</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>143</hostid>
          <nicid>144</nicid>
          <hostname>router3</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>144</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>143</hostid>
          <nicid>145</nicid>
          <hostname>router3</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>145</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.4.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>143</hostid>
          <nicid>146</nicid>
          <hostname>router3</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>146</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.5.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>google.com</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>147</uniqueidentifier>
      <location>480,220</location>
      <mytype>server</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>8.8.8.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>147</hostid>
          <nicid>148</nicid>
          <hostname>server0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>148</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth0</nicname>
        <myid>
          <hostid>147</hostid>
          <nicid>149</nicid>
          <hostname>server0</hostname>
          <nicname>eth0</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>149</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth0</nicname>
          <myip>
            <ip>8.8.8.8</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>tablet0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>126</uniqueidentifier>
      <location>200,390</location>
      <mytype>tablet</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>126</hostid>
          <nicid>129</nicid>
          <hostname>tablet0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>129</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wlan</nictype>
        <nicname>wlan0</nicname>
        <myid>
          <hostid>126</hostid>
          <nicid>130</nicid>
          <hostname>tablet0</hostname>
          <nicname>wlan0</nicname>
        </myid>
        <nictype>wlan</nictype>
        <uniqueidentifier>130</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey>GuessThis,Hacker!</encryptionkey>
        <ssid>HomeSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wlan0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>tablet1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>205</uniqueidentifier>
      <location>430,870</location>
      <mytype>tablet</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Purple</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>205</hostid>
          <nicid>208</nicid>
          <hostname>tablet1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>208</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wlan</nictype>
        <nicname>wlan0</nicname>
        <myid>
          <hostid>205</hostid>
          <nicid>209</nicid>
          <hostname>tablet1</hostname>
          <nicname>wlan0</nicname>
        </myid>
        <nictype>wlan</nictype>
        <uniqueidentifier>209</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>True</usesdhcp>
        <encryptionkey>EasyPass</encryptionkey>
        <ssid>GuestSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wlan0</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>wap0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>174</uniqueidentifier>
      <location>530,550</location>
      <mytype>wap</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Green</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>10.1.1.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>174</hostid>
          <nicid>177</nicid>
          <hostname>wap0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>177</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>174</hostid>
          <nicid>178</nicid>
          <hostname>wap0</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>178</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>10.1.1.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport2</nicname>
        <myid>
          <hostid>174</hostid>
          <nicid>179</nicid>
          <hostname>wap0</hostname>
          <nicname>wport2</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>179</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>HardPassword</encryptionkey>
        <ssid>OfficeNet</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport3</nicname>
        <myid>
          <hostid>174</hostid>
          <nicid>180</nicid>
          <hostname>wap0</hostname>
          <nicname>wport3</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>180</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>HardPassword</encryptionkey>
        <ssid>OfficeNet</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport4</nicname>
        <myid>
          <hostid>174</hostid>
          <nicid>181</nicid>
          <hostname>wap0</hostname>
          <nicname>wport4</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>181</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>HardPassword</encryptionkey>
        <ssid>OfficeNet</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport5</nicname>
        <myid>
          <hostid>174</hostid>
          <nicid>182</nicid>
          <hostname>wap0</hostname>
          <nicname>wport5</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>182</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>HardPassword</encryptionkey>
        <ssid>OfficeNet</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport6</nicname>
        <myid>
          <hostid>174</hostid>
          <nicid>183</nicid>
          <hostname>wap0</hostname>
          <nicname>wport6</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>183</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>HardPassword</encryptionkey>
        <ssid>OfficeNet</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport7</nicname>
        <myid>
          <hostid>174</hostid>
          <nicid>184</nicid>
          <hostname>wap0</hostname>
          <nicname>wport7</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>184</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>HardPassword</encryptionkey>
        <ssid>OfficeNet</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>wap1</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>185</uniqueidentifier>
      <location>540,720</location>
      <mytype>wap</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>False</isdhcp>
      <morphcolor>Purple</morphcolor>
      <gateway>
        <ip>10.1.2.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>188</nicid>
          <hostname>wap1</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>188</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>eth</nictype>
        <nicname>eth1</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>189</nicid>
          <hostname>wap1</hostname>
          <nicname>eth1</nicname>
        </myid>
        <nictype>eth</nictype>
        <uniqueidentifier>189</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>eth1</nicname>
          <myip>
            <ip>10.1.2.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport2</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>190</nicid>
          <hostname>wap1</hostname>
          <nicname>wport2</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>190</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>EasyPass</encryptionkey>
        <ssid>GuestSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport3</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>191</nicid>
          <hostname>wap1</hostname>
          <nicname>wport3</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>191</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>EasyPass</encryptionkey>
        <ssid>GuestSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport4</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>192</nicid>
          <hostname>wap1</hostname>
          <nicname>wport4</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>192</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>EasyPass</encryptionkey>
        <ssid>GuestSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport5</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>193</nicid>
          <hostname>wap1</hostname>
          <nicname>wport5</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>193</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>EasyPass</encryptionkey>
        <ssid>GuestSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport6</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>194</nicid>
          <hostname>wap1</hostname>
          <nicname>wport6</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>194</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>EasyPass</encryptionkey>
        <ssid>GuestSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport7</nicname>
        <myid>
          <hostid>185</hostid>
          <nicid>195</nicid>
          <hostname>wap1</hostname>
          <nicname>wport7</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>195</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>EasyPass</encryptionkey>
        <ssid>GuestSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
    </device>
    <device>
      <hostname>wrouter0</hostname>
      <size>100</size>
      <uniqueidentifier>100</uniqueidentifier>
      <location>30,390</location>
      <mytype>wrouter</mytype>
      <isdns>False</isdns>
      <isdhcp>True</isdhcp>
      <gateway>
        <ip>172.16.1.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>gw</type>
      </gateway>
      <nic>
        <nictype>lo</nictype>
        <nicname>lo0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>103</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>lo0</nicname>
        </myid>
        <nictype>lo</nictype>
        <uniqueidentifier>103</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>lo0</nicname>
          <myip>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <mask>255.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wan</nictype>
        <nicname>wan0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>118</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wan0</nicname>
        </myid>
        <nictype>wan</nictype>
        <uniqueidentifier>118</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>wan0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.1.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>vpn</nictype>
        <nicname>vpn0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>117</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>vpn0</nicname>
        </myid>
        <nictype>vpn</nictype>
        <uniqueidentifier>117</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>CoolVPN</encryptionkey>
        <ssid />
        <tunnelendpoint>
          <ip>172.16.5.15</ip>
          <mask>255.255.255.0</mask>
          <gateway>0.0.0.0</gateway>
          <type>ip_only</type>
        </tunnelendpoint>
        <interface>
          <nicname>vpn0</nicname>
          <myip>
            <ip>172.16.64.2</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <nicname>management_interface0</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>104</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>management_interface0</nicname>
        </myid>
        <nictype>management_interface</nictype>
        <uniqueidentifier>104</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>management_interface0</nicname>
          <myip>
            <ip>192.168.1.1</ip>
            <mask>255.255.255.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port2</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>105</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>port2</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>105</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port2</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port3</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>106</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>port3</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>106</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port3</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port4</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>107</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>port4</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>107</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port4</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>port</nictype>
        <nicname>port5</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>108</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>port5</nicname>
        </myid>
        <nictype>port</nictype>
        <uniqueidentifier>108</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey />
        <ssid />
        <interface>
          <nicname>port5</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport6</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>109</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport6</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>109</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>GuessThis,Hacker!</encryptionkey>
        <ssid>HomeSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport6</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport7</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>110</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport7</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>110</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>GuessThis,Hacker!</encryptionkey>
        <ssid>HomeSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport7</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport8</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>111</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport8</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>111</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>GuessThis,Hacker!</encryptionkey>
        <ssid>HomeSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport8</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport9</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>112</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport9</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>112</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>GuessThis,Hacker!</encryptionkey>
        <ssid>HomeSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport9</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport10</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>113</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport10</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>113</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>GuessThis,Hacker!</encryptionkey>
        <ssid>HomeSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport10</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport11</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>114</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport11</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>114</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>GuessThis,Hacker!</encryptionkey>
        <ssid>HomeSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport11</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport12</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>115</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport12</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>115</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>GuessThis,Hacker!</encryptionkey>
        <ssid>HomeSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport12</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <nic>
        <nictype>wport</nictype>
        <nicname>wport13</nicname>
        <myid>
          <hostid>100</hostid>
          <nicid>116</nicid>
          <hostname>wrouter0</hostname>
          <nicname>wport13</nicname>
        </myid>
        <nictype>wport</nictype>
        <uniqueidentifier>116</uniqueidentifier>
        <usesdhcp>False</usesdhcp>
        <encryptionkey>GuessThis,Hacker!</encryptionkey>
        <ssid>HomeSSID</ssid>
        <interface>
          <nicname>wport13</nicname>
          <myip>
            <ip>0.0.0.0</ip>
            <mask>0.0.0.0</mask>
            <gateway>0.0.0.0</gateway>
            <type>ip</type>
          </myip>
          <VLAN
            ID="1">Untagged</VLAN>
        </interface>
      </nic>
      <route>
        <ip>10.1.1.0</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.64.1</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <route>
        <ip>10.1.2.0</ip>
        <mask>255.255.255.0</mask>
        <gateway>172.16.64.1</gateway>
        <type>route</type>
      </route>
      <dhcprange>
        <ip>127.0.0.1</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <dhcprange>
        <ip>0.0.0.0</ip>
        <mask>0.0.0.0</mask>
        <gateway>0.0.0.0</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
      <dhcprange>
        <ip>192.168.1.1</ip>
        <mask>192.168.1.20</mask>
        <gateway>192.168.1.40</gateway>
        <type>route</type>
      </dhcprange>
    </device>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>126</hostid>
        <nicid>130</nicid>
        <hostname>tablet0</hostname>
        <nicname>wlan0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>109</nicid>
        <hostname>wrouter0</hostname>
        <nicname>wport6</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>tablet0_link_wrouter0</hostname>
      <linktype>wireless</linktype>
      <uniqueidentifier>210</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>155</hostid>
        <nicid>164</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port7</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>150</hostid>
        <nicid>152</nicid>
        <hostname>firewall0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch0_link_firewall0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>225</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>174</hostid>
        <nicid>178</nicid>
        <hostname>wap0</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>155</hostid>
        <nicid>162</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port5</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>wap0_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>223</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>168</hostid>
        <nicid>170</nicid>
        <hostname>pc2</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>155</hostid>
        <nicid>160</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port3</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc2_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>221</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>196</hostid>
        <nicid>198</nicid>
        <hostname>laptop1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>155</hostid>
        <nicid>158</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>laptop1_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>219</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>143</hostid>
        <nicid>146</nicid>
        <hostname>router3</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>150</hostid>
        <nicid>154</nicid>
        <hostname>firewall0</hostname>
        <nicname>wan0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>verizon.com_link_firewall0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>217</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>135</hostid>
        <nicid>138</nicid>
        <hostname>router1</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>139</hostid>
        <nicid>141</nicid>
        <hostname>router2</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>att.net_link_frontiernet.net</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>215</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>118</nicid>
        <hostname>wrouter0</hostname>
        <nicname>wan0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>131</hostid>
        <nicid>133</nicid>
        <hostname>router0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>wrouter0_link_comcast.net</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>213</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>139</hostid>
        <nicid>227</nicid>
        <hostname>router2</hostname>
        <nicname>eth2</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>147</hostid>
        <nicid>149</nicid>
        <hostname>server0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>frontiernet.net_link_google.com</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>228</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>119</hostid>
        <nicid>121</nicid>
        <hostname>pc0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>105</nicid>
        <hostname>wrouter0</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc0_link_wrouter0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>212</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>131</hostid>
        <nicid>134</nicid>
        <hostname>router0</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>135</hostid>
        <nicid>137</nicid>
        <hostname>router1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>comcast.net_link_att.net</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>214</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>139</hostid>
        <nicid>142</nicid>
        <hostname>router2</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>143</hostid>
        <nicid>145</nicid>
        <hostname>router3</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>frontiernet.net_link_verizon.com</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>216</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>165</hostid>
        <nicid>167</nicid>
        <hostname>pc1</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>155</hostid>
        <nicid>159</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>pc1_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>220</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>171</hostid>
        <nicid>173</nicid>
        <hostname>copier0</hostname>
        <nicname>eth0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>155</hostid>
        <nicid>161</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port4</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>copier0_link_net_switch0</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>222</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>174</hostid>
        <nicid>179</nicid>
        <hostname>wap0</hostname>
        <nicname>wport2</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>200</hostid>
        <nicid>204</nicid>
        <hostname>cellphone0</hostname>
        <nicname>wlan0</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>wap0_link_cellphone0</hostname>
      <linktype>wireless</linktype>
      <uniqueidentifier>224</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>155</hostid>
        <nicid>163</nicid>
        <hostname>net_switch0</hostname>
        <nicname>port6</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>185</hostid>
        <nicid>189</nicid>
        <hostname>wap1</hostname>
        <nicname>eth1</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>net_switch0_link_wap1</hostname>
      <linktype>normal</linktype>
      <uniqueidentifier>226</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>122</hostid>
        <nicid>125</nicid>
        <hostname>laptop0</hostname>
        <nicname>wlan2</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>100</hostid>
        <nicid>110</nicid>
        <hostname>wrouter0</hostname>
        <nicname>wport7</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>laptop0_link_wrouter0</hostname>
      <linktype>wireless</linktype>
      <uniqueidentifier>233</uniqueidentifier>
    </link>
    <link>
      <SrcNic>
        <hostid>205</hostid>
        <nicid>209</nicid>
        <hostname>tablet1</hostname>
        <nicname>wlan0</nicname>
      </SrcNic>
      <DstNic>
        <hostid>185</hostid>
        <nicid>190</nicid>
        <hostname>wap1</hostname>
        <nicname>wport2</nicname>
      </DstNic>
      <hostname>tablet1_link_wap1</hostname>
      <linktype>wireless</linktype>
      <uniqueidentifier>234</uniqueidentifier>
    </link>
    <VLANName
      ID="1"
      Color="Blue">Default</VLANName>
    <VLANName
      ID="2"
      Color="Purple">guest</VLANName>
    <VLANName
      ID="3"
      Color="Green">office</VLANName>
  </Network>
</EduNetworkBuilder>